Nama : Aulia Yogatama  
Nim : L200180081  
Kelas : B

1. Buatlah table pemetaan memori pada pc selengkap mungkin

|  |  |
| --- | --- |
| Blok Memori | Alokasi Pemakaian |
| F 0 0 0 0 | ROM BIOS, Diagnostic, BASIC |
| E 0 0 0 0 | ROM program |
| D 0 0 0 0 | ROM program |
| C 0 0 0 0 | Perluasan BIOS untukhardisk XT |
| B 0 0 0 0 | Monokrom Monitor |
| A 0 0 0 0 | Monitor EGA, VGS, dll |
| 9 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 640 KB |
| 8 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 576 KB |
| 7 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 512 KB |
| 6 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 448 KB |
| 5 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 384 KB |
| 4 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 320 KB |
| 3 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 256 KB |
| 2 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 192 KB |
| 1 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 128 KB |
| 0 0 0 0 0 | Daerah kerjapemakai s/d 64 KB |

1. Jelaskan perbedaan antara mode kerja ‘Real-Mode’ dan mode kerja ‘Protect-Mode’ pada pc IMB Compatibel.
2. Real-Mode

Real-Mode adalah sebuah modus di mana prosesor Intel x86 berjalan seolah-olah dirinya adalah sebuah prosesor Intel 8085 atau Intel 8088, meski ia merupakan prosesor Intel 80286 atau lebih tinggi. Karenanya, modus ini juga disebut sebagai modus 8086 (8086 Mode). Dalam modus ini, prosesor hanya dapat mengeksekusi instruksi 16-bit saja dengan menggunakan register internal yang berukuran 16-bit, serta hanya dapat mengakses hanya 1024 KB dari memori karena hanya menggunakan 20-bit jalur bus alamat. Semua program DOS berjalan pada modus ini.

Prosesor yang dirilis setelah 8085, semacam Intel 80286 juga dapat menjalankan instruksi 16-bit, tapi jauh lebih cepat dibandingkan 8085. Dengan kata lain, Intel 80286 benar-benar kompatibel dengan prosesor Intel 8086 yang didesain sebelumnya. Sehingga prosesor Intel 80286 pun dapat menjalankan program-program 16-bit yang didesainuntuk 8085 (IBM PC), dengan tentunya kecepatan yang jauh lebih tinggi.

Dalam Real-mode, tidak ada proteksi ruang alamat memori, sehingga tidakdapatmelakukan multi-tasking. Inilahsebabnya, mengapa program-program DOS bersifat single-tasking. Jikadalam modus real terdapat multi-tasking, maka kemungkinan besar antara dua program yang sedang berjalan, terjadi tabrakan (crash) antara satu dengan lainnya.

1. Protect-Mode

Modus terproteksi (protected mode) adalah sebuah modus di mana terdapat proteksi ruang alamat memori yang ditawarkan oleh mikroprosesor untuk digunakan oleh system operasi. Modus ini dating dengan mikroprosesor Intel 80286 atau yang lebih tinggi. Karena memiliki proteksi ruang alamat memori, maka dalam modus ini system operasi dapat melakukan multitasking.

Prosesor Intel 80286 memang dilengkapi kemampuan masuk ke dalam modus terproteksi, tapi tidak dapat keluar dari modus tersebut tanpa harus mengalami reset (warm boot atau cold boot). Kesalahan ini telah diperbaiki oleh Intel dengan merilis prosesor Intel 80386 yang dapat masuk kedalam modus terproteksi dan keluar darinya tanpa harus melakukan reset. Inilah sebabnya mengapa Windows 95/Windows 98 dilengkapi dengan modus Restart in MS-DOS Mode, meski sebenarnya system operasi tersebut merupakan system operasi yang berjalan dalam modus terproteksi.